**Program prac konserwatorskich przy kominach**

1. Prace odbywają się na wysokości 8- 10 metrów, prace należy wykonywać przestrzegając BHP przy tego rodzaju pracach.
2. Przystępując do rozbiórki należy zapewnić sobie dostęp do kominów nie niszcząc przy tym pokrycia dachowego (dachówki ceramiczne, łaty, izolacje).
3. Rozbiórka kominów wykonywana jest do obróbki miedzianej przy łączeniu komina z połacią dachową.
4. Obróbkę blacharską należy sprawdzić i naprawić ewentualne usterki.
5. Komin murujemy z cegły ceramicznej pełnej o klasie 20 (minimum). Zaprawa cementowa. Kolor cegły oraz spoin musi być zbliżony do oryginału. Zamawiający musi zaakceptować kolor oraz jakość cegły oraz innych materiałów przed rozpoczęciem prac murarskich.
6. Przed rozbiórką kominy należy zinwentaryzować, aby nowo wymurowane kominy były tych samych wymiarów.
7. Znajdującą się na kominach instalację odgromową należy zdemontować a następnie umieścić w poprawny sposób na nowych kominach.

**UWAGA:**

**Za wszelkie usterki na budynku spowodowane przebiegiem prac odpowiada Wykonawca.**